안전점검 체크리스트

HW-안전-019                                    흥우산업(주)                                보존기간:현장종료

점검일자 :  2022 .    .    .

결재	담 당	검 토	검 토	승 인

0000 현장

■ 가설공사 자체 안전점검표

점검대상 :	점검일자:

NO. 1

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 가 설 비 계	(1) 강 관 비 계	* 강관 및 부속철물은 KS규격에 합당한 것인가
		* 강관은 외력에 의한 균열, 뒤틀림등의 변형 및 부식은 없는가
		* 각부에는 깔판, 깔목등을 사용하고 밑둥잡이를 설치하였는가
		* 비계기둥 간격은 띠장방향1.5～1.8m, 장선방향1.5m이하로 하였는가
		* 지상에서 첫띠장은 높이 2m이하의 위치에 설치하여는가
		* 띠장 및 장선은 1.5m이하 간격으로 설치하였는가
		* 비계기둥의 적재하중은 400kg이하로 하였는가
		* 비계기둥의 최고부로 부터 31m되는 지점의 밑부분은 2본의 강관으로 묶어 세웠는가
		* 구조체와 수직.수평으로 5m이내마다 견고히 연결하였는가
		* 기둥간격 10m마다 45°각도의 처마방향 가새를 설치 하였으며, 가새에 접속되지 않은 기둥은 없는가
		* 지주, 띠장, 수평재, 가새 등의 접합은 전용철물(꺽쇠, 보울트 등)을 사용하였는가
		* 지주나 띠장의 이음은 동일 직선상에 오지 않도록 하였는가
		* 벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1.0m 이내로 하였는가
		* 작업발판의 설치가 필요한 경우에는 쌍줄비계로 하였는가
		* 다음사항을 수시로 점검하는가 - 비계발판의 손상이나 위험하게 돌출된 곳은 없는가 - 지주, 수평재, 띠장의 긴결상태가 이완된 곳은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀어진 곳은 없는가 - 지주가 침하하였거나, 미끄러진곳은 없는가

NO. 2

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 가 설 비 계	(2) 틀 비 계	* 부재에 외력에 의한 변형 또는 불량품은 없는가
		* 전체 높이가 20M를 초과할 때는 주틀의 높이를 2M 이내로 하고, 주틀간의 간격은 1.8M이하로 하였는가
		* 주틀간의 교차 가새를 설치하고, 최상층과 5층이내 마다 수평재를 설치하였는가
		* 구조체와 수직 6M, 수평 8M 이내마다 견고히 연결하였는가
		* 밑받침을 설치하고, 고저차가 있을 때는 조절형 받침을 설치 수평.수직을 유지시켰는가
		* 각 부재, 프레트 등의 연결핀, 접합철물 또는 고정핀은 완전히 조였는가
		* 벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1M 이내로 하였는가
		* 띠장방향으로 길이가 4M이하이고, 높이 10M를 초과하는 경우 높이 10M이내마다 띠장방향으로 버팀기둥을 설치하였는가
		* 다음 사항은 수시로 점검하였는가 - 지주의 지지물이나 각 부재의 이음 부분이 풀려있지 않은가 - 지주와 수평강관 그리고 가새의 이음 부분에 변형은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀린곳은 없는가 - 지주가 침하하거나 미끄러진 곳은 없는가
		* 결속선은 #8 또는 #10 철선으로서 새것을 사용
		* 다음에 해당하는 달기 와이어로오프를 사용하지 않는가 - 한 가닥에서 소선(필러선은 제외한다)의 수가 10%이상 절단된 것 - 지름의 감소가 공칭지름의 7%를 넘는 것 - 현저한 변형이나 부식된 것
	(3) 달 비 계	* 다음에 해당하는 달기 체인을 사용하지 않는가 - 길이가 제조 당시보다 5%이상 늘어난 것 - 고리의 단면직경이 10%이상 감소된 것
		* 달기 와이어로오프 및 달기 강선의 안전율은 10이상, 달기 체인 및 달기 후크의 안전율은 5이상으로 설치하였는가
		* 권상기에는 제동장치를 설치하였는가
		* 와이어로오프 일단은 콘크리트 구조물, 앵커 또는 권상기에 2개소 이상 묶어 결속하였는가

NO. 3

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 가 설 비 계	(4) 이동식 비 계	* 비계에 사용된 강관은 KS규격에 합당하고, 부식, 균일, 변형 등이 없는 것으로 하였는가
		* 비계의 최대 높이는 밑변최소폭의 4배 이하로 설치하였는가
		* 비계 일부를 건물에 체결하여 이동, 전도 등을 방지하였는가
		* 최대 적재하중 및 사용 책임자를 명시하였는가
		* 부재의 접속부, 교차부는 확실하게 연결하였는가
		* 최상층 및 5층 이내마다 수평재를 사용하였는가
2. 가 설 통 로	(1) 가 설 경사로	* 비탈면의 경사각은 30° 이내로 하고 미끄럼 반지 조치를 하였는가
		* 목재는 미송.육송 또는 동등 이상의 재질을 가진 것과, 철재는 6mm이상의 철판을 바닥판으로 사용하였는가
		* 경사로 지지기둥은 3m이내마다 설치하였는가
		* 경사로의 폭은 최소 90㎝이상으로 하고 높이 7m마다 계단참을 설치하였는가
	(2) 가 설 계 단	* 가설계단은 1단의 높이가 22㎝, 너비 25～30㎝를 표준으로 설치하였는가
		* 계단의 폭은 1m 이상으로 하였는가
		* 지주 및 난간기둥 간격은 120～150㎝로 적당하며 적절한 조명설비를 갖추었는가
		* 높이 7m 이내마다 계단참을 설치하였는가
		* 계단 및 계단참은 500kg/㎠ 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도로 설치하였는가
	(3) 작 업 발 판	* 발판 1개는 폭 40㎝이상, 두께 3.5㎝이상, 길이 3.6㎝이하의 것을 사용하였는가
		* 최대적재하중(400kg이하),위험경고및 지지판을 부착하였는가
		* 작업발판 폭은 40㎝이상, 간격은 3㎝이하로 발판 1개당 2개소 이상 지지하였는가
		* 이음부는 발판간에 20㎝ 이상 겹치고 중앙부는 장선 위에 고정하였는가
		* 작업발판의 최대폭은 1.6m 이내인가

NO. 4

구 분		점 검 사 항	점검 결과		조치 사항
3. 낙 하 물 방 지	(1) 방호철물	* 철망호칭 #13 내지 #16의 것, 또는 아연 도금한 철선 0.9MM 이상의 것을 사용하였는가
		* 15㎝이상 겹쳐대고 60㎝이내의 간격으로 긴결하여 틈이 생기지 않도록 하였는가
	(2) 방호시트	* 재료의 인장강조와 신율의 곱이 500kg.mm 이상인 것을 사용하였는가
		* 방호시트 둘레 및 모서리를 잡아메는 멍에는 천을 덧대거나 기타의 방법으로 보강하였는가
		* 단열처리를 한 재료를 사용하였는가
		* 구조체와 45㎝ 이하의 간격으로 틈새가 없도록 설치하고 시트 상호간에도 틈새가 없도록 하였는가
	(3) 방호선반	* 시공하는 부분의 높이가 20m이하의 높이일 때는 2단 이상으로 설치하였는가
		* 비계 발판의 외측에서 2m이상 내밀고 수평면과 선반이 이루는 각도는 20°내지 30°정도로 하였는가
		* 선반널은 두께 1.5㎝이상의 나무판자 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 것을 사용한다

■ 굴착공사 자체 안전점검표

점검대상 :	점검일자:

NO. 1

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 일반사항		* 굴착면 및 굴착심도 기준을 준구하는가
		* 절토면을 장기간 방치할 경우는 경사면에 비닐이나 가마니를 덮는 등의 적절한 보호조치를 하였는가
2. 굴 착 공 사	(1) 인력굴착	* 굴착면의 구배는 토질의 굴착높이에 따른 안전구배 기준이하로 하였는가
		* 파낸 토사 등을 굴착부의 상부 또는 경사면 상부 부근에 적치하지 않도록 하였는가(적치할 경우에는 굴착면의 붕락이나 토사 등의 낙하가 발생하지 않도록 조치를 하였는가)
	(2) 기계굴착	* 공사의 규모, 주변환경, 토질, 공기 등의 조건을 고려한 적절한 기계를 선정하였는가
		* 작업전에 기계를 점검하였는가
		* 기계가 운반될 통로를 확보하고 통로의 상태를 점검하였는가
		* 사면이나 무너지기 쉬운 지반에 장비를 세워두지 않았는가?
		* 굴착장비등은 안전능력 이상으로 사용하거나 용도외 사용하지 않도록 하였는가
		* 기존의 설치된 구조물 주변을 굴착하는 경우 전도 및 붕괴를 고려하였는가
		* 작업구역을 로프울타리, 붉은 깃발 등으로 표시하였는가?
		* 야간작업을 할 때는 조명을 충분히 설치하여 작업시야를 확보하였는가?
		* 도로에서 작업하는 경우는 각종표식, 방호대, 야간조명 등을 충분히 설치하였는가?
		* 기계의 무리한 사용을 금지하고 노면의 끝단이 연약지반일 경우는 유도자를 배치시켰는가?
		* 흙막이 동바리를 설치할 경우는 동바리 부재의 설치 순서에 맞도록 굴착을 진행하는가?
		* 전선이나 구조물 등에 인접하여 붐을 선회해야 될 작업에는 사전에 방호조치를 강구하였는가?

■ 공사현장 및 인접구조물 자체 안전점검표

점검대상 :	점검일자:

NO. 1

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 공 사 현 장	(1) 작 업 환 경	* 자연환기가 불충분한 곳에서 내연기관을 사용할 때에 는 충분한 환기조치를 하였는가?
		* 분진, 비산의 방지 조치를 하였는가?
		* 토석, 암석등의 분진이 심하게 발생하는 갱내, 옥내의 작업장 등에서 분진측정을 하였는가?
		* 통풍설비가 설치되는 갱내 작업장에서의 통풍량, 기온탄산가스 등의 측정을 하였는가?
		* 산소결핍 등의 위험이 있는 작업장에서의 산소(18~23.5%), 황화수소(10ppm 미만) 등의 농도 측정을 하였는가?
	(2) 좁 은 공간의 작 업	* 작업공간이 좁은 곳에서 기계와 인력의 공동작업이 이루어질 때는 작업계획을 사전에 검토하여 안전확보를 위한 대책을 세웠는가?
		* 시공장소나 공간크기에 따른 동작범위, 능력을 갖는 기계 등을 선정 하였는가?
		* 기계의 주행로, 또는 설치장소의 지반안전성을 확보하였는가?
		* 될 수 있는 한 기계와 사람의 동시작업을 피하도록 하였는가?
		* 작업방법 및 신호 등에 관하여 충분히 검토하였는가?
	(3) 출 입 방 지 시 설	* 공사현장의 주위는 강판, 시트 또는 가아드펜스 등의 울타리를 설치하여 공사구역을 명확히 하였는가?
		* 출입방지시설은 관계자외 쉽게 들어올 수 없는 구조로 하였는가?
		* 도로에 근접하여 굴착등 땅을 파고 있는 경우에는 보호덮개 또는 보호울타리를 설치하여 빠지지 않도록 하였는가?

NO. 2

구 분	점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
2. 인접구조물	* 기초 상태와 지질조건 및 구조형태를 점검하였는가?
	* 작업방식, 공법에 따른 안전대책을 수립하였는가?
	* 구조물 하부 및 인접 굴착시 크기, 높이, 하중 및 외력 (진동, 침하, 전도등)을 충분히 고려하였는가?
	* 기존 구조물의 침하방지 조치를 하였는가?
	* 웰포인트공법을 사용하는 경우 그라우팅, 화학적 고결방법 등의 대책을 강구하였는가?
	* 비상 투입용 보강재를 준비하였는가?
	* 인접구조물의 피해발생시 대책은 강구되어 있는가?

■ 콘크리트공사 자체 안전점검표

점검대상 :	점검일자:

NO. 1

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 거 푸 집	(1) 일반사항	* 여러번 사용으로 인하여 흠집이 많거나 접착 부분이 떨어져 구조적으로 약한 것을 사용하지 않았는가
		* 거푸집의 띠장은 부러지거나 금이 나있는 것은 없는가
		* 거푸집에 못이 돌출되어있거나 날카로운 것이 돌출되어 있지않은가
		* 강재 거푸집의 표면에 녹이 나 있는 것은 쇠솔(Wire Brush) 또는 사포등으로 닦아내고 박리재(Formoil)을 엷게 칠해두었는가
		* 강재거푸집에 붙은 콘크리트 부착물을 완전히 제거하고 박리제를 칠해 두었는가
		* 강판, 목재, 합판거푸집은 창고에 보관하여 두거나 야적시에는 천막등으로 덮어두고 녹 또는 부식의 방지조치를 하였는가
		* 거푸집이 곡면일 경우에는 버팀대의 부착 등 당해 거푸집의 부상을 방지하기 위한 조치를 하였는가
		* 거푸집은 다음 순서에 의하여 조립하고 있는가 기초 → 기둥 → 벽체 → 보 → 바닥
		* 흔들림 막이 텐버클, 가새 등은 필요한 곳에 적절히 설치되었는가
	(2) 기 초 거푸집	* 거푸집 설치를 위한 터파기는 여유있게 되어 있는가
		* 거푸집선 및 조립상태가 정확한가
		* 관통구멍, 앵카볼트, 차출근의 위치, 수량, 지름 등은 정확한가
		* 독립기초의 경우 거푸집이 콘크리트 타설시에 떠오르거나 이동하지 않도록 고정되어 있는가
		* 밑창 콘크리트면의 기초 먹줄의 치수와 위치는 정확하며 도면과 일치하는가

NO. 2

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 거 푸 집	(3) 기둥, 벽 의 거푸집	* 거푸집 하부의 위치는 정확한가
		* 기둥 및 벽거푸집은 추를 내렸을 때 수직인가
		* 건물의 요철 부분은 콘크리트 타설시 이탈되지 않도록 견고하게 조립되어 있는가
		* 하부에는 청소구가 있는지를 확인하고, 콘크리트 타설시는 완전히 닫도록 조치되어 있는가
		* 개구부의 위치와 치수 및 상자넣기(나무토막) 등의 설치 위치는 정확한가
	(4) 보, 슬라브 의 거푸집	* 거푸집의 치수는 정확한가
		* 모서리는 정확하게 조립되어 있는가
		* 슬래브의 중앙부는 처짐에 대한 약간 솟음을 두었는가
		* 기계설비 및 천정설치용 고정 장치는 설치되어 있는가
2. 철 근 공	(1) 가 공	* 철근은 철근구조도에 의하여 절단, 구부리기 등의 가공을 하였는가
		* 철근 구조도에 제시된 철근과 다른 강도의 철근을 사용하지 사용하지 않았는가
		* 구부림은 냉간가공으로 하였는가(부득이 가열가공을 실시할 경우 현장책임자의 승인을 받았는가
		* 유해한 휨이나 손상이 있는 철근을 사용하지 않았는가
		* 코일 모양의 철근은 직선기를 사용하였는가
		* 철근 구조도에 제시된 가공형상, 치수로 가공하되 바깥쪽 치수를 따라서 가공하였는가
		* 용접한철근은 구부려서는 안되며 부득이하게 구부릴 경우 용접부위에서 철근지름의 10배이상 떨어진 곳에서 구부렸는가
		* 한 번 가공한 철근을 재 가공하여 사용하지 않았는가
	(2) 조 립	* 들뜬 녹 등 철근과 콘크리트와의 부착을 해치는 유해물질을 제거하였는가
		* 철근을 바른위치에 배치했는가
		* 콘크리트를 타설시 움직이지 않도록 견고하게 조립했는가
		* 철근의 교점을 지름 9mm 이상의 풀림철선 또는 적절한 클립(Clip)으로 긴결하였는가

NO. 3

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
2. 철 근 공	(2) 조 립	* 벽이나 슬래브의 개구부에는 보강철근을 사용하였는가
		* 간격재(Spacer)를 적절히 배치하였는가
		* 철근 조립후 다음사항을 규정대로 시공했는지 확인하였는가 - 철근의 개수와 직경 - 이음의 위치 - 철근 상호간의 위치 및 간격 - 거푸집 내에서의 지지상태
		* 철근을 조립하고 장시간이 경과한 경우 콘크리트를 치기전에 다시 조립검사를 하였는가
	(3) 정착.이음	* 인장철근의 이음은 가급적 피해야 하며 특히 보의 중앙부근 이음을 피하도록 하였는가
		* 이음 및 정착길이는 큰 인장력을 받은 것은 철근 지름의 40배, 압축 또는 적은 인장력을 받은것은 지름의 25배로 하며, 이음철근의 지름이 다를 경우는 그 평균 지름으로 하는가
		* 철근의 이음 우치는 큰 응력을 받는 곳을 피하여 엇갈려 잇도록 하엿는가
		* 철근의 정착위치는 다음과 같이 하였는가 - 기둥의 주근은 기초 - 보의 주근은 기둥 - 직교하는 끝부분의 보 밑에 기둥이 없을 경우는 보상호간 - 지중보의 주근은 기초 또는 기둥 - 벽 철근은 기둥, 보, 기초 또는 바닥판 - 바닥판의 철근은 보 또는 벽체
3. 콘 크 리 트	(1) 타 설	* 작업당일 작업전에 거푸집 동바리 등의 변형.변위 및 지반의 침하유무를 점검하고 이상 발견시는 보수 하였는가
		* 작업중에 거푸집 동바리 등의 변형.변위 및 침하 유무 등을 감시할 수 있는 감시자를 배치하였는가
		* 타설 중 철근 이나 매설물이 이동하지 않도록 하였는가
		* 타설속도는 표준시방서에 정한 속도를 유지하도록 하였는가
		* 콘크리트 타설 한계 위치는 정확히 표시되어 있는가
		* 거푸집 동바리에 측압이 작용하지 않도록 사전에 타설순서 및 일일 타설높이를 정하였는가

NO. 4

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
3. 콘 크 리 트	(2) 이어치기	* 보, 슬래브의 이어치기는 스팬(Span)의 중앙부에서 수직으로 하였는가
		* 캔틸레버보나 슬래브는 절대로 이어치지 않도록 하였는가
		* 보의 이어치기는 수평으로 두지 않도록 하였는가
		* 슬래브의 중앙부에 작은보가 있을 때에는 작은보 나비의 2배정도 떨어진 곳에서 이어치기 하였는가
		* 벽은 개구부 등의 끊기 좋고, 이음자리 막기와 떼어내기가 편리한 곳에 수직 또는 수평으로 이음 하였는가
		* 아치(Arch)의 이음은 아치 축에 직각으로 하였는가
		* 수평으로 이어치기를 할때 레이턴스를 막기 위하여 거푸집에 구멍을 뚫거나 적당한 방법으로 표면의 물을 제거하였는가
		* 이어치기 할곳은 레이턴스를 제거하고 면을 거칠게 하였는가
		* 이어치게 되는 면은 깨끗이 하고 물로 적셔 두었는가
	(3) 다 짐	* 진동기를 가지고 거푸집 속의 콘크리트를 옆 방향으로 이동시키지 않도록 하였는가
		* 여러 층으로 나뉘어서 진동 다지기를 할 때는 진동기를 밑의 층 속에 약 10㎝정도 삽입하였는가
		* 막대형 진동기는 수직 방향으로 넣고, 넣은 간격은 약 60㎝이하로 하였는가
		* 막대형 진동기(꽃이 진동기) 및 표면 진동기 등은 각기 특성에 맞는 곳에 사용하는가
		* 진동기는 철근 또는 철골에 직접 접촉되지 않도록 하고 뽑을 때에는 천천히 뽑아 내어 콘크리트에 구멍에 남지 않도록 하였는가
	(4) 양 생	* 타설 후 수화작용을 돕기 위하여 최소 5일간은 수분을 보존(조강일 경우 3일)하도록 하였는가
		* 양생기간 온도는 항상 5℃ 이상을 유지하도록 하였는가
		* 콘크리트 타설 후 그 위를 보행하거나 공구 등 중량물을 올려놓지 않도록 하였는가
		* 강우, 폭설 등의 기상 변화에 대비하여 콘크리트 노출면을 보호하였는가
		* 일광의 직사, 급격한 건조 및 한기에 대하여 대책을 강구 하였는가

NO. 5

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
4. 거 푸 집 지 보 공	(1) 일반사항	* 지보공 위치와 간격, 부재를 제대로 설치하고 견고히 연결하였는가
		* 지반에 설치할 때에는 밑둥잡이 또는 깔목을 설치하여 부동 침하를 방지하도록 하였는가
		* 경사진 바닥면에 세울때 미끄러지지 않도록 조치하였는가
		* 횡목 중앙에 설치하는등 편심하중이 걸리지 않도록 하였는가
		* 높이 조절용 받침목, 철판 등은 이탈되지 않았는가
		* 이동용 틀비계를 지보공 대용으로 사용할 때에는 활차가 고정되어 있는가
		* 지보공 및 보를 지지하는 주요 부분은 각각 규격품 또는 규정이상의 것을 사용하였는가
		* 현저한 손상, 변형 또는 부식이 있는것을 사용하지 않는가
		* 존치 기간은 기준에 적합성을 유지하였는가
	(2) 강관지주	* 단관 및 잭베이스(Jack Base)는 정확한 위치에 고정시켰는가
		* 강관 지주는 높이 2m 이내마다 수평 이음을 2방향으로 설치하고 견고한 것에 고정하였는가
		* 수평연결, 기초지주의 부재는 단관을 이용하여 지주에 클램프(Clamp)로 확실하게 연결하였는가
		* 두부의 잭 베이스는 멍에에 확실히 고정하였는가
		* 3개이상 이어서 사용하지 않도록 하였는가
		* 강관지주를 사용할때 접속부의 나사는 마모되어 있지 않는가
	(3) 파이프 지 주	* 파이프 받침을 3본이상 이어서 사용하지 않도록 하였는가
		* 파이프 받침을 이어서 사용할 때에는 4개 이상의 보울트 또는 전용철물을 사용하도록 하였는가
		* 높이 2m이내 마다 수평 연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위 방지 조치를 하였는가
		* 파이프 받침의 두부 및 각부는 견고하게 고정하였는가

NO. 6

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
4. 거 푸 집 지 보 공	(3) 파이프 지주	* 파이프 받침은 조립전에 상태의 결함이 있는지를 점검하였는가
		* 파이프 받침의 꽃기핀은 전용의 철물을 사용하였는가
		* 조립시 수평 연결의 설치를 고려하였는가
		* 스팬이 긴 건물의 경우는 스팬의 양단부 및 중앙부의 지주를 먼저 세워 높이를 정하도록 하였는가
	(4) 강관틀 지주	* 강관틀과 강관틀 사이에 교차가새를 설치하였는가
		* 최상층 및 5층 이내마다 거푸집 지보공의 측면과 틀면의 방향 및 교차가새의 방향에 수평연결재를 설치하고 수평연결재의 변위를 방지하도록 하였는가
		* 보 또는 멍에를 상단에 올릴 때에는 지주 상단에 강재의 단판을 부착하여 보 또는 멍에에 고정시켰는가
	(5) 목재	* 높이 2m이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지하도록 하였는가
		* 목재를 이어서 사용할 때에는 2본 이상의 덧댐목을 대고 4개소 이상 견고하게 묶은 후 상단을 보 또는 멍에에 고정시키도록 하였는가

구 분	의견	결 재
가설공사
굴착공사
콘크리트공사
공사현장 및 인접구조물
기타사항