|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **지게차 점검일지**  점검일자 : 202 년 월 일 / 점검자 : | | | | 결  재 | 작성 | 검토 | | 승인 | |
|  |  | |  | |
| 점 검 항 목 | 점 검 사 항 | | | | | | 양호 | | 불량 |
| 엔 진 | 1. 이상음은 없는가? | | | | | |  | |  |
| 2. 기름이나 라디에터의 물이 새지 않는가? | | | | | |  | |  |
| 본체 및  제동장치 | 3. 타이어의 공기압은 적당한가? | | | | | |  | |  |
| 4. 클러치의 작동은 양호한가? | | | | | |  | |  |
| 5. 브레이크 상태는 좋은가? | | | | | |  | |  |
| 6. 사이드 브레이크의 작동은 양호한가? | | | | | |  | |  |
| 하역 장치 | 7. 체인의 상태는 양호한가? | | | | | |  | |  |
| 8. 포오크의 리프크 작동은 양호한가? | | | | | |  | |  |
| 9. 포오크의 틸트(tilt) 작동은 좋은가? | | | | | |  | |  |
| 유압 장치 | 10. 유량은 적정한가? | | | | | |  | |  |
| 전기 장치 | 11. 밧데리 단자의 상태는 양호한가? | | | | | |  | |  |
| 12. 후진 경보기의 작동은 양호한가? | | | | | |  | |  |
| 13. 전조등, 후조등, 방향 지시기와 같은 표시등은 정상인가? | | | | | |  | |  |
| 방호 장치 | 14. 운전자를 보호하기 위한 헤드 가아드는 규정대로 설치 되어  있는가? | | | | | |  | |  |
| 15. 마스트 후방으로 화물의 낙하를 방지하기 위한 백 레스트는  설치되어 있는가? | | | | | |  | |  |
| 파렛트 등 | 16. 파렛트와 스키드는 적재 중량에 대한 충분한 강도를 가지는가? | | | | | |  | |  |
| 17. 심한 손상, 변형 또는 부식이 없는가? | | | | | |  | |  |
| 작업 및 운전 | 18. 자격이 있고 지정된 자가 운전을 하고 있는가? | | | | | |  | |  |
| 19. 최대 적재하중 이상으로 짐을 싣지는 않는가? | | | | | |  | |  |
| 20. 적재하물이 커서 운전자의 시야가 확보되지 않을 때는 유도자를  배치하거나 후진으로 운전하고 있는가? | | | | | |  | |  |
| 21. 제한속도(10km/hr)를 준수하는가? | | | | | |  | |  |
| 22. 포오크를 지상 30cm 이상 들어 올린 상태에서 주행하고 있지  않은가? | | | | | |  | |  |
| 23. 급출발, 급정지, 급선회 운전을 하고 있지는 않은가? | | | | | |  | |  |
| 24. 포오크 끝에 불안전하게 화물을 싣지는 않았는가? | | | | | |  | |  |
| 25. 운전자 이외의 사람이 탑승하지는 않았는가? | | | | | |  | |  |
| 정비 수리 | 26. 포오크를 들어 올리고 수리할 때 포오크 밑에 안전 블록은  끼우는가? | | | | | |  | |  |
| ※ 불량판정에 대한 조치 사항 | | | | | | | | | |
|  | | 흥우산업㈜ |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **지게차 점검일지**  점검일자 : 202 년 월 일 / 점검자 : | | | | | | | | | | 결  재 | | | | 작성 | | | 검토 | | | 승인 | |
|  | | |  | | |  | |
| 차량번호 : | | | | 밧데리 용량 : | | | | | | | | 탭 전압 : | | | | | | | | | |
| 구분 | 점검목록 | | 점검기준 | / | / | / | / | | / | | / | | / | | / | / | | / | / | | / |
| 운  전  석 | 콘트롤레버 작동상태 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 상승능력 점검 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 콘트롤밸브 누유 여부 | | 누유 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 콘텍터 작동확인(전, 후, 바이패스, 유압) | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 주행중 이상음 확인 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 브레이크 작동상태 및 오일 점검 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 주차브레이크 작동 확인 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 파워스티어링 작동 상태 및 이상음 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 계기판 작동 및 외관점검 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 혼, 빽부저 점검 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 전조등, 브레이크등 점검 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 밧데리 플러그 / 5P플러그 점검 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 충전기 작동확인 / 무부하전압 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 마  스  터 | 리프트, 틸트, 리치 누유 여부 | | 누유 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 파이프, 조인트, 호스 누유 여부 | | 누유 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 마스터, 브라킷 베어링 점검 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 포크 좌우 균형 점검 | | 같은 높이일 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 체인 장력균형점검 | | 같은 높이일 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 체인 풀리, 호스 풀스 점검 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 틸트 좌우 균형 점검(카운터) | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 내  부 | 모터 브러쉬마모(홀더50%),  정류자, 베어링 | | 브러쉬 마모% |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 파워 누유 확인 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 조향계통 유격 및 닛불 점검 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 호스 및 배선 정렬 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 마그넷트 접점 확인 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 작동유 유량 점검 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 바  퀴 | 닛불 점검 및 주유 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 타이어 마모 및 공기압 확인 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 배  터  리 | 증류수 보충  (액면-게이지 하한 : B 바닥 : C) | | 게이지1/3 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 셀점검 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 파손부 조치 및 청결 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 도  장 | 도장 누락, 벗겨짐 확인 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
| 구리스 주입 및 도포 | | 이상 없을 것 |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |
|  | | 흥우산업㈜ | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |